

GUIDE UTILISATEUR

MESSAGE : PRODAT

FICHIER PRODUIT FERTILISANTS

Secteur d’activité : Approvisionnement agricole : Fertilisants

Document de travail

NORME : EDIFACT - REPERTOIRE : D96B

Date de dernière mise à jour : 20/09/2021

***« Propriété exclusive d’Agro EDI Europe. Toute utilisation est strictement réservée aux membres d’Agro EDI Europe,  dans le respect des Conditions Générales d'Utilisation accessibles sur le site de l’association – Reproduction interdite».***

# SOMMAIRE

[SOMMAIRE 1](#_Toc21686933)

[1 PREAMBULE 2](#_Toc21686934)

[2 Statut 2](#_Toc21686935)

[3 Définition 2](#_Toc21686936)

[3.1 Principes 2](#_Toc21686937)

[4 Règles de gestion 3](#_Toc21686938)

[4.1 Recommandation générale 3](#_Toc21686939)

[4.2 Identification de l’Unité Commerciale 3](#_Toc21686940)

[4.3 Liste des données utilisées dans la fiche produit d’Approvisionnement 4](#_Toc21686941)

[**4.4** **Diagramme et détail du message** 5](#_Toc21686942)

[**4.4.1** **le diagramme de classe** 0](#_Toc21686943)

[**4.4.2** **Description du message** 0](#_Toc21686944)

[5 ANNEXES 51](#_Toc21686945)

[5.1 Type d’emballage 51](#_Toc21686946)

[5.2 Table des Unités 52](#_Toc21686947)

[5.3 Identification du moyen de transport 53](#_Toc21686948)

[5.4 Annexe : Codes EAN 13 génériques 54](#_Toc21686949)

[5.5 Codification UNIFA 54](#_Toc21686950)

[6 GESTION DES VERSIONS 55](#_Toc21686951)

# GESTION DES VERSIONS

| **Version** | **Observations** | **Date de mise à jour** |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 1ère version Guide Utilisateur | 2019 |
| 0.2 | Relecture et construction d’un exeple | 20/06/2019 |
| 0.3B | Relecture Complète | 21 Novembre 2019 |
| 0.4 | Gestion des données prioRitaires  Ajout d’une ligne « composants matières première dans le FTX à la ligne »  Annexes :  Dénomination du type  Phrases H et P  Ajout d’une itération Grpe 13 Quantité de conditionnement vrac | 17/02/2020 |
| 0.4 | Modification d’un code dans la table des unités : GJ au lieu et MTQ pour gramme par millilitre (MTQ doublon car déjà utilisé pour mètre cube) | 06/08/2021 |
| 0.5 DRAFT | **Intégration des données :**   * Données exigées par le nouveau règlement européen en matière d’étiquetage des fertilisants * Information précurseur d’explosif * Fertilisant UAB pour les produits figurant dans l’annexe I du nouveau règlement * UFI pour la toxicovigilance   Création d’un fichier d’utilisation pour identifier les données à considérer en fonction des cas : fertilisant UE nouveau règlement EU, fertilisant UE ancien règlement EU, fertilisant NFU, fertilisant sous AMM | 20/09/2021 |
| 0.51 DRAFT | **Mise à jour et révision du guide comme suit :**   * Mise à jour de la liste des identifiants des émetteurs/destinataires du message * Règle de gestion sur la précision de la version du message en en tête * Mise à jour de la liste des qualifiants des intervenants en en tête * Identification des UC : suppression du code DUN (logistique) * Mise à jour de la liste des identifiants complémentaires possibles pour un produit et spécification des règles d’utilisation/gestion * Précisions sur l’utilisation du segment HAN pour préciser le(s) code(s) ICPE rattaché(s) à un produit * Mise à jour du segment MEA : nouveaux qualifiants, exemple, recommandation d’utilisation pour préciser les unités de commandes, livraison, factures et poids * Ajout d’un segment HAN pour définir les conditions de stockage * Ajout de l’identification des conditionnements via une itération du segment HAN * Définition d’une règle de gestion pour préciser la FDS lié au produit + ajout d’un segment facultatif pour identifier un lien d’accès à la version de la FDS correspondant au produit * Précision du périmètre pour les produits recommandés dans le cadre de l’agriculture biologique => code rural // Annexe 1 du règlement européen * Ajout de segments IMD pour préciser l   + La dénomination commerciale   + Si le produit est un précurseur d’explosifs et la catégorie (soumis à restriction ou règlementé) * Ajout d’un segment QTY pour préciser la quantité minimum d’azote organique * Ajout de nouvelles itérations du groupe 15 [CCI-MEA-DOC] pour préciser :   + La granulométrie   + La réactivité   + La conductivité électrique   + La valeur neutralisante * Intervenant associé au produit :   + Ajout d’un qualifiant pour préciser le code emballeur associé à un produit   + Ajout de l’adresse structurée, du nom, de la raison sociale et de la marque déposée * Ajout de segments FTX pour préciser les nouvelles mentions, phrases de risque, instructions, informations produit | 23/09/2021 |

# PREAMBULE

Ce guide utilisateur reprend les spécifications du fichier PRODAT IN VIVO V3 1.2 utilisé par l’Union IN VIVO et ses adhérents pour les produits phytos et les semences.

L’objectif de ce guide utilisateur AEE/ Fertilisants et d’y intégrer les spécificités de la filière fertilisants.

# Statut

**Type de message** : PRODAT

**Répertoire de référence** : EDIFACT D.96B

**Subset** : AGRO EDI EUROPE

**Filière** : Approvisionnement agricole

**Statut** : Document de travail

# Définition

Le Fichier Produit est transmis par le Fournisseur au Client pour préciser les caractéristiques techniques, physiques des marchandises ou services

## Principes

Le message EDI s’appuie sur une description du message normalisée et des règles de gestion.

Ces deux aspects ne doivent pas être dissociés lors de l’installation du message.

L’envoi d’un fichier produit engage le Fournisseur sur les caractéristiques qui sont présentées.

Ce message a pour vocation d’être utilisé chaque fois que les caractéristiques changent.

Chaque déclinaison logistique est un produit.

S’il y a modification dans l’UL, il faut envoyer de détail UC+UL

Les Produits (UC) qui font l’objet d’un message sont codifiés en Code EAN 13.

On ne peut pas transmettre un PRODAT pour un produit qui n’a pas de code EAN 13.

# Règles de gestion

## Recommandation générale

Nombre de décimales recommandé pour le calcul et l’affichage :

* Des prix unitaires : 6 décimales
* Des montants : 2 décimales
* Des quantités: 3 décimales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Partie entière\*** | **Partie décimale\*** |
| **Prix unitaires** | 9 | 6 |
| **Calculs intermédiaires dans la cascade (montant unitaire remise, charge)** | 13 | 6 |
| **Pourcentage** | 6 | 4 |
| **Taux de change** | 6 | 6 |
| **Montant total ligne** | 16 | 2 |
| **Montant total pied** | 16 | 2 |
| **Quantités** | 12 | 3 |

## Identification de l’Unité Commerciale

Dans les messages commerciaux, les articles (unités commerciales) sont identifiés par des codes à 13 positions (EAN 13)

**🡺 Dans les messages logistiques (ex DESADV Logistique), les articles sont identifiés par des codes à 13 positions (EAN 13) et les Articles/UL sont identifiés par un GTIN 14 (code à 14 positions).**

## Liste des données utilisées dans la fiche produit d’Approvisionnement

**Enveloppe du Catalogue** O : Obligatoire / F : Facultatif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Donnée | O / F | Segment |
| Identifiant de l’Emetteur | O | UNB |
| Identifiant du Destinataire\* | O | UNB |
| Référence d’Interchange | O | UNB |

**\*Le destinataire n’est pas obligatoire s’il s’agit d’une distribution globale (1 seule extraction)**

**En-tête du Catalogue**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Donnée | O / F | Segment |
| Type du Document | O | BGM+11E |
| Date du Document | O | DTM+137 |
| Emetteur du Catalogue | O | NAD+FR |
| Distributeur national de la marque | F | NAD+SU |

## **Diagramme et détail du message**

Les segments sont présentés dans la séquence selon laquelle ils apparaissent dans le message. L'étiquette de segment est suivie d'un M pour Mandatory (obligatoire), d'un C pour Conditional (conditionnel), du nombre maximum d'occurrences et de la description du segment.

En lisant de la gauche vers la droite, la première colonne dans le tableau du segment indique le numéro de la donnée élémentaire suivant la séquence d'apparition dans le segment EDIFACT standard. Son libellé en clair apparaît dans la quatrième colonne.

La deuxième colonne donne le statut EDIFACT : M pour Mandatory (obligatoire), d'un C pour Conditional (conditionnel)

La troisième colonne permet de spécifier la longueur et le format de l'élément de données. Les trois premières colonnes rendent compte de la structure originelle EDIFACT.


Dans la dernière colonne, sont présentées des observations et des valeurs de codes utilisées pour les éléments de données spécifiquement dans le message.

Les éléments de données Mandatory dans les segments EDIFACT gardent le même statut dans AGRO EDI EUROPE.

AGRO EDI EUROPE définit 3 types de statut pour les données élémentaires conditionnelles d'EDIFACT, qu'il s'agisse d'éléments de données simples ou composites. Ces statuts sont listés ci-dessous et sont identifiés par les abréviations suivantes :

* **R -** Utilisation requise
* **A** - Utilisation recommandée ou conseillée
* **C** - Utilisation conditionnelle

### **le diagramme de classe**



### **Description du message**

##### UNA

L’utilisation ou non du segment UNA doit être décidée au préalable par les partenaires de l’échange (accord d’interchange)

##### UNB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNB** | **M** | **1** | **Entête d’interchange** |  |
| **Fonction : Débuter, identifier et indiquer un interchange.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| S001 | M |  | Identifiant de la syntaxe |  |
| **0001** | **M** | **a4** | **Identifiant de syntaxe.** | **–UNOC : CEE/ONU – jeu de caractères de niveau C.** |
| **0002** | **M** | **n1** | **Numéro de version de syntaxe** | **–1 : constante** |
| S002 | M |  | Emetteur de l’interchange |  |
| **0004** | **M** | **an..35** | **Identification de l’émetteur** | **Code ean13 Emetteur** |
| **0007** | **C** | **an..4** | **Qualifiant du code d’identification du partenaire** | **5 : SIRET (Insee) sur 14 caractères (SIREN + Nic)**  **14 : EAN**  **22 : SIREN (Insee) sur 9 caractères**  **312 : Codification AEE (identifiants lieux fonction)** |
| 0008 | C | an..14 | Adresse d’acheminement en retour |  |
| S003 | M |  | Destinataire de l’interchange |  |
| **0010** | **M** | **an..35** | **Identification du destinataire** | **Code ean13 Destinataire** |
| **0007** | **C** | **an..4** | **Qualifiant du code d’identification du partenaire** | **5 : SIRET (Insee) sur 14 caractères (SIREN + Nic)**  **14 : EAN**  **22 : SIREN (Insee) sur 9 caractères**  **312 : Codification AEE (identifiants lieux fonction)** |
| 0014 | C | an..14 | Adresse de routage |  |
| **S004** | **M** |  | **Date/heure d’établissement** |  |
| **0017** | **M** | **n6** | **Date** | **Date** |
| **0019** | **M** | **n4** | **Heure** | **Heure** |
| **0020** | **M** | **an..14** | **Référence de contrôle de l’interchange** | **N° Interchange** |
| *S005* | *#* |  | *Référence ou mot de passe du destinataire* |  |
| *0022* | *\** | *an..14* | *Référence destinataire/mot de passe* |  |
| *0025* | *\** | *an2* | *Qualifiant du mot de passe/référence du récepteur.* |  |
| **0026** | **C** | **an..14** | **Référence application** | **–PRODAT : type de message** |
| *0029* | *#* | *a1* | *Code de priorité pour le traitement* |  |
| *0031* | *#* | *n1* | *Demande d’accusé réception* |  |
| *0032* | *#* | *an..35* | *Identifiant de l’accord d’échange* |  |
| **0035** | **C** | **n1** | **Indicateur de test** | **–1 : si test** |

Note : **Revoir le cas du destinataire en cas de distribution globale**

Info conditionnelle

##### UNH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNH** |  | **M** | **1** | **Entête de message** |  |
| **Fonction : Déclencher, identifier et définir un message.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **0062** | **M** | **an..14** | **Numéro de référence du message** | **N° du message** |
| S009 | M |  | Identifiant du message |  |
| **0065** | **M** | **an..6** | **Identifiant du type de message** | **–PRODAT : Message « Fichier Produit »** |
| **0052** | **M** | **an..3** | **Numéro de la version du type de message.** | **–D : constante** |
| **0054** | **M** | **an..3** | **Numéro de la révision du message** | **–96A : constante** |
| **0051** | **M** | **an..2** | **Agence de contrôle** | **–UN : Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU** |
| **0057** | **C** | **an..6** | **Code attribué par l’association** | **–FERTI X : numéro de version** |
| *0068* | *#* | *an..35* | *Référence commune d’accès* |  |
| *S010* | *#* |  | *Statut du transfert* |  |
| *0070* | *\** | *n..2* | *Séquence des transferts* |  |
| *0073* | *\** | *a1* | *Premier et dernier transferts* |  |

Règle de gestion :

* Utilisation code FERTI X : FERTI = constant et X = numéro de version

Exemple : v0.4 >= FERTI 0.4

* Les versions valides acceptés dans les échanges à une date données sont la version en cours (X) et la version précédente (X-1)

#### En-tête du Catalogue

##### BGM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BGM** | **M** | **1** | **Début du message** |  |
| **Fonction : Indiquer le type et la fonction d’un message et en transmettre le numéro d’identification.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C002 | C |  | Nom du document ou message |  |
| **1001** | **M** | **an..3** | **Nom du document ou message (en code)** | **–11E : Information Produit** |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **–9 : EAN** |
| 1000 | C | an..35 | Nom du document ou message |  |
| *1004* | *#* | *an..35* | *Numéro du document ou message* |  |
| *1225* | *#* | *an..3* | *Fonction du message (en code)* |  |
| *4343* | *#* | *an..3* | *Type de réponse* |  |

##### DTM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **M** | **10** | **Date ou heure ou période** |  |
| **Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C507 | M |  | Date ou heure ou période |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date ou heure ou période** | **–137 : Date/heure de message/document** |
| **2380** | **R** | **an..35** | **Date ou heure ou période** | **Date** |
| **2379** | **R** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date ou heure ou période** | **–102 : AAAAMMJJ** |

DTM + 137 : Date du message - Donnée obligatoire

##### GROUPE 4 [NAD]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 4** | **M** | **2** | **[NAD]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAD** | **M** | **1** | **Nom et adresse** | **[Groupe 4]** |
| **Fonction : Indiquer le nom et/ou l’adresse et la fonction leur correspondant.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **3035** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l’intervenant** | **–FR : Propriétaire du catalogue** |
| **C082** | **C** |  | **Informations détaillées sur l’identification de l’intervenant** |  |
| **3039** | **M** | **an..35** | **Identification de l’intervenant** | **Identification de l'intervenant (Code EAN 13 ou code AEE ou SIRET)** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **9 : EAN**  **10A : INSEE**  **107 : SIRET**  **312 : Codification AEE**  **92 : Code interne client /acheteur (pour les Fournisseurs étrangers sans EAN)** |
| *C058* | *#* |  | *Nom et adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l’adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l’adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l’adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l’adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l’adresse* |  |
| C080 | C |  | Nom de l’intervenant |  |
| 3036 | M | an..35 | Nom de l’intervenant |  |
| 3036 | C | an..35 | Nom de l’intervenant |  |
| 3036 | C | an..35 | Nom de l’intervenant |  |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l’intervenant* |  |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l’intervenant* |  |
| *3045* | *#* | *an..3* | *Format du nom de l’intervenant (en code)* |  |
| C059 | C |  | Rue |  |
| 3042 | M | an..35 | Rue et numéro ou boîte postale |  |
| *3042* | *\** | *an..35* | *Rue et numéro ou boîte postale* |  |
| *3042* | *\** | *an..35* | *Rue et numéro ou boîte postale* |  |
| *3042* | *\** | *an..35* | *Rue et numéro ou boîte postale* |  |
| 3164 | # | an..35 | Nom de la ville |  |
| *3229* | *#* | *an..9* | *Identification de la division territoriale* |  |
| 3251 | # | an..9 | Code postal |  |
| 3207 | # | an..3 | Pays (en code) |  |

**NOTES :**

- Qualifiant ‘FR’ : Défini la structure qui diffuse les Produits

#### DESCRIPTION PARTIE UC

##### GROUPE 9 [LIN – PIA – DTM – MEA – HAN – DOC – FTX – Gr10 – Gr13 – Gr14 – Gr15 – Gr18 – Gr19 – Gr20]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 9** | **M** | **99999** | **[LIN – PIA – DTM – MEA – HAN** – DOC – FTX **– Gr10 – Gr13 – Gr14 – Gr15 – Gr18 – Gr20]** |

##### LIN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIN** | **M** | **1** | **Ligne article** | **[Groupe 9** |
| **Fonction : Identifier une ligne article et sa configuration.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **1082** | **C** | **n..6** | **Numéro de l’article** | **N° de Ligne Article** |
| **1229** | **C** | **an..3** | **Demande d’action ou de notification (en code)** | **- 1 : Mise à jour**  **- 2 : suppression** |
| C212 | C |  | Numéro d’identification de l’article |  |
| **7140** | **M** | **An14** | **Numéro d’article** | **Code EAN 13** |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d’article (en code)** | **–EN : Association internationale de numérotation des articles (EAN) 13n** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| *C829* | *#* |  | *Informations sur une ligne secondaire* |  |
| *5495* | *\** | *an..3* | *Indicateur de la ligne article secondaire (en code)* |  |
| *1082* | *\** | *n..6* | *Numéro de l’article* |  |
| *1222* | *#* | *n..2* | *Niveau de configuration* |  |
| *7083* | *#* | *an..3* | *Configuration (en code)* |  |

Chaque déclinaison logistique est un produit.

Quand on envoie une modification, même d’une seule caractéristique, on renvoie **tout le message complet** (UC+UL).

S’il y a une modification uniquement dans l’UL, il faut envoyer le détail UC+UL.

\* On ne transmet pas de PRODAT pour un produit qui n’a pas de code EAN13.

Mise à jour : correction des données contenues dans la fiche article

Donnée 1229 : **Préciser la Code 2 :**

*Phyto : Les articles remontés en type « 2 » sont ceux dont la commercialisation est arrêtée, ne se vendent pas en solo ou bien sont bloqués momentanément (ex : cas de rupture) => A exploiter éventuellement pour mise en place d’un blocage au niveau passage des commandes*

**Fertilisants : code 2 à utiliser en cas d’arrêt de commercialisation**

##### PIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIA** | **M** | **15** | **Identification complémentaire du produit** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer des codes complémentaires d’identification ou de remplacement d’un article.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4347** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la fonction de l’identification du produit** | **–1 : Identification complémentaire**  **–5 : Identification Produit**  **–4 : Substitué** |
| C212 | M |  | Numéro d’identification de l’article |  |
| **7140** | **C** | **an..35** | **Numéro d’article** | **Référence** |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d’article (en code)** | **APV : Code AMM**  **HS : Code douanier**  **SA : Numéro d’article du fournisseur**  **EN : EAN Produit Remplacé**  **CL : Couleur**  **CEE : Code CE**  **NFU : Code NFU**  **CMC : Catégorie de matières constitutives**  **PFC : Catégorie fonctionnelle du produitMOR : micro-organismes ajoutés intentionnellement**  **RHO : Référence homologation**  **CON : code organisme notifié**  **UFI : code UFI pour la toxicovigilance** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d’identification de l’article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d’article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d’article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d’identification de l’article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d’article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d’article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d’identification de l’article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d’article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d’article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d’identification de l’article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d’article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d’article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |

Règle sur l’identification des produits : Tout produit doit avoir au moins une identification dans le catalogue produit : précision d’un identifiant a minima par produit obligatoire (voir utilisation du qualifiant ci-dessous).

Concernant le qualifiant :

* Le Code 4 sert à donner l’EAN du Produit remplacé
* Le Code 1 sert à donner un autre Code Produit quand il n’y a pas d’EAN (en général c’est le Code SA = code interne fournisseur)
* Le Code 5 sert pour toutes les identifications complémentaires

**Filière Fertilisants /**Données obligatoires :

**CEE : Code CE**

**NFU : Code NFU**

Nouvelle réglementation engrais (listes existantes) 2022 :

**CMC : Catégorie de matières constitutives**

**PFC : Catégorie fonctionnelle du produit**

**MOR : micro-organismes ajoutés intentionnellement**

RHO : Référence homologation pour les produits soumis à homologation

CL : code couleur (important pour caractériser le produit)

CON : code organisme notifié. Le numéro de l’organisme notifié doit figurer sur les étiquettes pour les fertilisants UE ayant fait l’objet d’une évaluation de leur conformité au moyen des modules A1 et D1 prévus à l’annexe IV du RF.

**Tableau Récap** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifiant** | **4347** | **C212.7140** | **C212.7143** | **1135** |
| Code AMM | 5 | Code | APV | 92 |
| Code douanier | 5 | Code | HS |  |
| Numéro d’article du fournisseur | 5 / 1 | Code | SA |  |
| EAN Produit Remplacé | 4 | Code EAN Remplacé | EN |  |
| Couleur | 5 | Code | CL |  |
| Code CE | 5 | Code | CEE |  |
| Code NFU | 5 | Code | NFU |  |
| **Catégorie de matières constitutives** | 5 | Code | CMC |  |
| **PFC : Catégorie fonctionnelle du produit** | 5 | Code | PFC |  |
| Référence homologation | 5 | Code | RHO |  |
| Code organisme notifié | 5 | Code | CON |  |
| **Code pour la toxicovigilance** | 5 | Code | UFI |  |
| **Micros-Organismes** | 5 | Code | MOR |  |

##### DTM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTM** | **R** | **15** | **Date ou heure ou période** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Donnée | Statut | Format | Libellé | Contenu/Commentaires |
| **C507** | **M** |  | **Date ou heure ou période** |  |
| **2005** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la date ou heure ou période** | **- 47E : Date de début commercialisation**  **- 48E : Date de fin de commercialisation**  **- 157 : Date de mise à jour de la fiche FDS**  **- 169 : Délai de Livraison (Jours)**  **- 206 : Date de fin d’utilisation**  **- 153 : Date de fin AMM** |
| **2380** | **R** | **an..35** | **Date ou heure ou période** | **Date / Nbre de jours/** |
| **2379** | **R** | **an..3** | **Qualifiant du format de la date ou heure ou période** | **- 102 : AAAAMMJJ**  **- 804 : Nb de Jours**  **- 602 : AAAA** |

**NOTES**: Tableau récapitulatif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **2005** | **2380** | **2379** |
| Date de Début de Commercialisation | 47E | X | 102 |
| Date de Fin de Commercialisation | 48E | X | 102 |
| Délai de Livraison du Produit | 169 | X | 804 |
| Date de MAJ de la FDS | 157 | X | 102 |
| Date de Fin d’AMM | 153 | X | 102 |
| Date de fin d’utilisation | 2016 | X | 102 |

##### MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **20** | **Mesures** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques, dont les tolérances concernant la dimension, les poids et les dénombrements.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d’application de la mesure** | **ABA : Unité de mesure pour les quantités commandées**  **IQ : Unité de mesure pour la facturation**  **ABP : unité de mesure pour la livraison**  **DEN : Densité**  **DMG : diamètre moyen du grain (D50)**  **FRA : Fraction 2 5 4**  **DUR : Dureté du granulé**  **PD : Mesures**  **SO : Gerbage** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | AAA : Poids net unitaire  AAB : Poids brut unitaire  HT : Hauteur  WD : Largeur  DP : Profondeur  DN : Densité  SW : Poids Max Gerbage  PCD : Pourcentage  DIM : Diamètre moyen |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) | 5 : Supérieur ou égal |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | C | an..70 | Attribut de mesure | Resserrement granulométrique entre 2,5 et 4,5 mm |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l’unité de mesure** | **Cf. Unité de mesure page 53-54** |
| **6314** | **C** | **an18** | **Valeur de la mesure** | **3,4**  **92,5%** |
| 6162 | C | **n..18**  **n 7** | Minimum de la fourchette ? |  |
| 6152 | C | **n..18**  **An 8** | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | C | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | C | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

**Filière Fertilisants :**

Il est recommandé que l’unité du contrat/ commande soit la même que l’unité de livraison et de l’unité de facturation

Pour la densité, les unités de mesure doivent être harmoniser (KG/ L et KG/ M3)

**Exemple : Pour des engrais de type spécialité qui contiennent des métaux lourds (produits sous serres), le rapport Poids Net/ Poids Net différent**

**On recommande d’avoir un Poids Net =1 si unité de mesure est en tonnes (T) et un poids net ≠ 1 si unité de mesure en litres (L) pour coder un volume ou de densité).**

**Ex Poids net = 1,02 L = 1 kg**

**Exemple : Pour des engrais de type spécialité qui contiennent des métaux lourds (produits sous serres), le rapport Poids Net/ Poids Net différent**

Exemples :

|  |  |
| --- | --- |
| MEA+ABA++TNE’ | Unité de commande = tonne |
| MEA+PD+AAA+TNE :1’ | Poids Net = 1 tonne |
| MEA+ABP++TNE’ | Unité de mesure pour la livraison = tonne |
| MEA+PD+AAB+TNE :1’ | Poids Brut = 1 tonne |
| MEA+DEN+DN+ZGJ :960-1005J' | Densité de 0,96 à 1,05 KG/L |
| MEA+DMG+DIM+MM :3,3-3.6 ’ | Diamètre moyen D50 compris entre 3,3 et 3,6 |
| MEA+FRA+ ::: Resserrement granulométrique entre 2,5 et 4,5 mm ≥92,,5%’ | Resserrement granulométrique entre 2,5 et 4,5 mm ≥92,,5%’ |
| MEA+DUR+PCD:5+NEW:500’ | Dureté des granulés en DaN\* |

* Pas de code daN mais seulement N ( Newton).

##### HAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAN** | **R** | **10** | **Instructions de manutention** | **[Groupe 9] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Indiquer un N° d’Installation classée** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C524 | C |  | Instructions de manutention |  |
| **4079** | **C** | **an..3** | **Instructions de manutention (en code)** | **–DAE : Matière dangereuse** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **4078** | **C** | **an..70** | **Instructions de manutention** | **Installations classées** |
| C218 | C |  | Matières dangereuses |  |
| 7419 | C | an..4 | Code d’identification de la classe des matières dangereuses |  |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** | **–56 : Installation classée** |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes |  |

Cette donnée est obligatoire.

Donnée 4078 : codification Installation classée - Format ICPE : 10n-2nIl y a jusqu’à 5 zones de 9 caractères pour spécifier les différents codes ICPE pour un produit :

Exemple pour 5 codes : HAN+DAE:::4510-II 1436-I 6754 5674-III 5647 +:56'

Exemple pour 1 code : HAN+DAE:::4702-III +:56'

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAN** | **R** | **10** | **Instructions de manutention** | **[Groupe 9] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Indiquer les conditions de stockage** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C524 | C |  | Instructions de manutention |  |
| **4079** | **C** | **an..3** | **Instructions de manutention (en code)** | **–STO : stockage** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **4078** | **C** | **an..70** | **Instructions de manutention** | **Conditions de stockage** |
| C218 | C |  | Matières dangereuses |  |
| 7419 | C | an..4 | Code d’identification de la classe des matières dangereuses |  |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAN** | **R** | **10** | **Instructions de manutention** | **[Groupe 9] \* Occurrence 3** |
| **Fonction : Indiquer la présentation du produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C524 | C |  | Instructions de manutention |  |
| **4079** | **C** | **an..3** | **Instructions de manutention (en code)** | **–PRE : présentation du produit** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **4078** | **C** | **an..70** | **Instructions de manutention** | **Libellé présentation produits** |
| C218 | C |  | Matières dangereuses |  |
| **7419** | **C** | **an..4** | **Code d’identification de la classe des matières dangereuses** | **VRA : Produit en vrac**  **BBG : big bag**  **SAC : sac** |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** | **-65 : Code présentation** |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes |  |

##### DOC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOC** | **C** | **10** | **Informations sur un document** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Identifier les documents, qu’ils soient imprimés ou transférés électroniquement** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C002 | M |  | Nom du document ou message |  |
| **1001** | **R** | **an..3** | **Nom du document ou message (code)** | **861 : Certificat d’origine**  **12 : Fiche de Sécurité**  **964 : Emballage récupérable - Adivalor**  **797 : Indicateur de Risques pour les polluants marins** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste de codes* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste des codes (en code)* |  |
| **1000** | **C** | **an..35** | **Nom du document ou message** | **X (si fiche de sécurité)** |
| C503 | C |  | Informations détaillées sur le document ou message |  |
| **1004** | **C** | **an..35** | **N° du document** | **N° de révision ou nom de la FDS** |
| *1373* | *#* | *an..3* | *Statut du document ou message (code)* |  |
| *1366* | *#* | *an..35* | *Source du document ou message* |  |
| *3453* | *#* | *an..3* | *Langue (code)* |  |
| *3153* | *#* | *an..3* | *Identifiant du canal de communication (code)* |  |
| *1220* | *#* | *n..2* | *Nombre d’exemplaires du document requis* |  |
| *1218* | *#* | *n..2* | *Nombre d’originaux demandés pour le document* |  |

Code 861 : Certificat d’origine pour les organiques et matières premières

Code 12 : Précision sur la FDS obligatoire

Si donnée 1001 = FDS, il convient de préciser le nom ou le numéro de la FDS dans la donnée 1004

##### FTX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Free text** | **[Groupe 9]\*Occurrence 1** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : URL de la FDS** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** |  |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Text subject qualifier** | **ZUR : URL FDS** |
| *4453* | *#* | *an..3* | *Text function, coded* |  |
| C107 |  |  | Text reference |  |
| 4441 |  | an..17 | Free text identification |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Code list qualifier* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Code list responsible agency, coded* |  |
| **C108** | **C** |  | **Text literal** |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Free text** | **Lien URL de la FDS** |
| 4440 | C | an..70 | Free text |  |
| 4440 | C | an..70 | Free text |  |
| 4440 | C | an..70 | Free text |  |
| 4440 | C | an..70 | Free text |  |
| *3453* | *#* | *an..3* | *Language, coded* |  |

Ce segment est facultatif. Il permet de préciser un lien vers la version de la FDS correspondant au produit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Free text** | **[Groupe 9]\*Occurrence 2** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | * **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Text subject qualifier** | **–AAA : Composition chimique (UNIFA)**  **–ADH : Dénomination du type**  **–PRD : Libellé ONU**  **–SUR : Remarques réglementaires formulées par un fournisseur**  **–ACD : Origine des composants du produits** |
| *4453* | *#* | *an..3* | *Text function, coded* |  |
| **C107** |  |  | **Text reference** |  |
| **4441** |  | **an..17** | **Free text identification** |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Code list qualifier* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Code list responsible agency, coded* |  |
| **C108** | **C** |  | **Text literal** |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Free text** | **COMPOSANTS DANGEREUX (EN TEXTE)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Free text** | **OU DENOMINATION DU TYPE (pour ADH)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Free text** | **OU LIBELLE ONU (PRD)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Free text** | **OU COMPOSITION CHIMIQUE (UNIFA) (AAA)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Free text** | **OU ORIGINE DES COMPOSANTS DU PRODUIT (ACD)** |
| *3453* | *#* | *an..3* | *Language, coded* |  |

**Notes** :

Le segment est entièrement conditionnel.

Le composant dangereux est celui qui donne la " dangerosité " au produit à éditer sur le document de transport, il doit être indiqué en clair dans l'ordre décroissant de dangerosité.

On peut décliner les informations en format libre dans la donnée C108 sous le qualifiant adéquat

**ADH** : Dénomination du type (Engrais simple phosphaté)

**PRD** : Correspond au libellé réglementaire ONU

**SUR** : Correspond au cas des produits UAB . Le périmètre associé à au caractère UAB est précisé dans le segment IMD**AAA** : Composition chimique sous format UNIFA – Codification UNIFA

**ACD** : Origine des composants du produit (engrais organique)

FTX+ AAA++++35.5NT16.5NN16.8NA'

***Exemple*** *:*

*FTX+SUR+++PRODUIT RECOMMANDE DANS LE CADRE DE L''AGRICULTURE:BIOLOGIQUE'*

*FTX+ACV+++++Poudre de viande et d'os:Farine de plume' ( produit à base de poudre de viande et d’os et de farine de plume)*

##### DGSGROUPE 10[IMD]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 10** | **C** |  | **12** | **[IMD]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Décrire un article – UC ou UL** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code (tiré de la liste des codes du secteur industriel)** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–TPE : Produit UC/UL** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** | **Type de produit :**  **–CU : Unité consommateur (EAN)** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **–65 : Constante** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Décrire un article – Dénomination commerciale** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–A : Description longue de forme libre** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–8 : Produit** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | Identification de la description de l'article (en code) |  |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| 7008 | C | an..35 | **Description de l'article** | **Dénomination commerciale** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 3** |
| **Fonction : Décrire un article – Catégorie UAB du produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code (tiré de la liste des codes du secteur industriel)** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **-13 : Qualité** |
| C273 | C |  | Description de l'article | **Produit UAB figurant dans l’Annexe I du règlement européen** |
| 7009 | C | an..17 | Identification de la description de l'article (en code) |  |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **O : oui**  **N : non** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 4** |
| **Fonction : Décrire un article – Taux TVA** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code (tiré de la liste des codes du secteur industriel)** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–VAT : Taux TVA** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** | **A : Super réduit 2,1%**  **E : Exonéré**  **G : Export**  **N : Suspension TVA intracommunautaire**  **R : Réduit 5,5%**  **RC : Réduit Corse 2,1 %**  **RC2 : Réduit Corse 8%**  **RC3 Réduit Corse 10%**  **RC4 : Réduit Corse 13%**  **S : Standard 19,6%**  **T : Taux intermédiaire 7%**  **T1 : Taux intermédiaire 10%**  **X : Net de taxes**  **B : Standard majoré 20%** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **–92 : Constante** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 5** |
| **Fonction : Décrire un article – Libellé Court (Standard)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–E : Description Courte** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–ANM : Libellé** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** |  |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **Libellé Court** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **C** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence6** |
| **Fonction : Décrire un article – Libellés Long 1 et 2** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–A : Description Détaillée (en clair )** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–ANM : Libellé** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** |  |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **Libellé Long 1** |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **Libellé Long 2** |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **C** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 7** |
| **Fonction : Décrire un article – Libellés Marque** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–F : Description Libre** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–BRN : Marque** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** |  |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **Libellé Marque** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **R** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 8** |
| **Fonction : Décrire un article – Etat physique du Produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code (tiré de la liste des codes du secteur industriel)** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–2 : Etat du Produit** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** | **Liste Etat du produit (table en annexe)**  **–30A : GAZ**  **–31A : Liquide**  **–32A : Gel**  **–33A : Cristaux**  **–34A : Poudre, Farine**  **–35A : Micros granulés**  **–36A : Granulés,**  **36B : Micro-granulé**  **-42A : Bouchons**  **–37A : Pastilles**  **–38A : Solides**  **–39A : Perlé**  **–40A : compacté**  **–41A : criblé**  **43A : Pulvérulent**  **44A : Semoulette**  **45A : prillé**  **46A : Calibré** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **R** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 9** |
| **Fonction : Décrire un article – Précurseur d’explosifs** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code (tiré de la liste des codes du secteur industriel)** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **–EXP : précurseur d’explosifs** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** | **Catégorie précurseur d’explosifs**  **0 : Soumis à restriction**  **1 : Réglementé** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **-AEE : Agro EDI Europe** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

##### GROUPE 13 [QTY]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 13** | **C** | **10** | **[QTY]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **M** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Quantité minimum de commande** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **53 : Quantité minimum de commande** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Unité d’Achat** |

Exemple : QTY+ 53 :1 :NAR’ le minimum de commande est de 1 big bag

Minimum de commande = plus petit packaging accepté par le fournisseur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **M** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Quantité minimum de commande** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **32 : Quantité minimum de livraison** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Unité d’Achat** |

Ex : unité de commande en L/ Minimum de livraison : 1 bidon de 5L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **C** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 3** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Multiple de Commande** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **43E : Multiple de commande** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Unité** |

QTY+ 43E :600 :KGM’ le minimum de commande est de 1 big bag

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **C** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 4** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Quantité dans le Conditionnement** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **94 : Quantité dans le Conditionnement** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Unité** |

QTY+94 :600 :KGM’ ( il y a 600 kg dans un conditionnement)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **C** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 5** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Quantité dans le Conditionnement** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **–11: Quantité conditionnement vrac** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **C** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 6** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Quantité dans le Conditionnement** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **–52 : Quantité d’UC dans l’UL** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **C** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13] \* Occurrence 7** |
| **Fonction : Indiquer une quantité – Quantité minimum d’azote organique** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C186** | **M** |  | **Informations détaillées sur la quantité** |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **–23 : Quantité minimum d’azote organique** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** |  |

##### GROUPE 15 [CCI –CAV – MEA]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 15** | **C** | **40** | **[CCI – CAV –DOC]** |

#### 1 : Sensibilité au Chaud et au Froid : CCI - CAV – MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **C** | **1** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Identifier et décrire la sensibilité au Froid et Chaud** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–TC : Température** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAV** | **C** | **1** | **Caractéristiques** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer la réversibilité** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C889** | **C** |  | **Caractéristiques** | **Réversibilité** |
| 7111 | # | an..3 | Valeur Caractéristique en Code |  |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant** | **RCH = Réversibilité au Chaud**  **RFR = Réversibilité au Froid** |
| 3055 | # | an..3 | Organisme Responsable de la Liste (Code) |  |
| **7110** | **C** | **an..35** | **Valeur** | **« O » oui – « N » non** |
| *7110* | *#* | *an..35* | *Valeur* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **10** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Sensibilité au Chaud et Froid** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–TC : Température** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **–CEL : Température en °C** |
| 6314 | C | n..18 | Valeur de la mesure |  |
| **6162** | **C** | **n..18** | **Minimum de la fourchette** | **Température : mini de stockage (irréversibilité au froid)** |
| **6152** | **C** | **n..18** | **Maximum de la fourchette** | **Température maximum de stockage**  **(Irréversibilité au chaud)** |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |







Exemple :

CCI++TC’

MEA+SV+TC+CEL :-5 :76’


#### 2 : Symboles de Danger : CCI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **R** | **5** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Identifier et décrire les Symboles de Danger** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–MAA : Identification** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| **7037** | **M** | **an..17** | **Identification de la caractéristique** | **SGG01 : Explosif**  **SGH02 : Inflammable**  **SGH03 : Comburant**  **SGH04 : Gaz sous pression**  **SGH05 : Corrosif**  **SGH06 : Toxique ou mortel**  **SGH07 : Dangereux pour la santé**  **SGH08 : Très dangereux pour la santé CMR**  **SGH09 : Dangereux pour l’environnement aquatique**  **NC : Non classé**  **EC : Exempt de Classement** |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** | **56 : Symbole de Danger** |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |

Notes :

Ce segment itère autant de fois qu’il y a de symboles de danger



Exemple :

CCI++MAA + SGH01:56’ - EXPLOSIF

#### 3 : Humidité : CCI – MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **C** | **1** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 3** |
| **Fonction : Identifier et décrire l’Humidité du Produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–RA : Humidité** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Humidité Produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–BSW : Humidité** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **–ZP1 : Pourcentage** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

Exemple :

CCI++RA ‘

MEA+SV+U+ ZP1 :nnn.nn’ % humidité

#### 4 : Potentiel Hydrogène : CCI - MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **C** | **1** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 4** |
| **Fonction : Identifier le Potentiel Hydrogène (PH)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–ZPH : Potentiel Hydrogène** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7036** | **C** | **an..35** | **Caractéristique** | **Libellé PH** |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Potentiel Hydrogène** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–U : Valeur par unité** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **-PH : Potentiel Hydrogène** |
| 6314 | C | n..18 | Valeur de la mesure | **Valeur fixe PH** |
| **6162** | **C** | **n..18** | **Minimum de la fourchette** | **Minimum PH** |
| **6152** | **C** | **n..18** | **Maximum de la fourchette** | **Maximum PH** |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

Notes :

Si la valeur du PH est unique, le minimum et le maximum ont la même valeur

Exemple :CCI++ZPH ‘

MEA+SV+U+ PH ::nnn.nn:nnn.nn’ PH

#### 5 : Solubilité du produit CCI-MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **R** | **1** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 5** |
| **Fonction : Identifier et décrire la solubilité du Produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **SLN : Solubilité N**  **SLP: Solubilité (P2O5)**  **SLK : Solubilité ( K2O)** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |
| 7036 | C | an..35 | Caractéristique |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]\* Occurrence 1** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Solubilité Produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–SLB : Solubilité** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **–PCD : Pourcentage** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

La fiche technique ou fiche d’analyse qui sert à préparer l’étiquetage de composition du produit et qui indique selon les engrais, les éléments fertilisants majeurs :

* + - Le % d’azote (N) total et sa part ammoniacale, nitrique ou / et uréique,
    - Le % d’anhydride phosphorique (P2O5) total et surtout sa part soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau et sa part soluble dans l’eau

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **2** | **Mesures** | **[Groupe 15] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Indiquer la Concentration de la substance** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–U : Valeur par unité** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **–ZKK : Kilo par kilo**  **–ZKL : Kilo par litre**  **–ZGL : Gramme par litre**  **–ZGK : Gramme par kilo**  **–…** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur Concentration Substance** |
| **6162** | **C** | **n..18** | Minimum de la fourchette |  |
| **6152** | **C** | **n..18** | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### 6 : Incompatibilité de Stockage : CCI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **C** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 6** |
| **Fonction : Identifier les Incompatibilité de Stockage (Flag U)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–ZRD : Incompatibilités** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| **C240** | **C** |  | **Caractéristique du produit** |  |
| **7037** | **M** | **an..17** | **Identification de la caractéristique** | **–ZRD : Incompatibilités** |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7036** | **C** | **an..35** | **Caractéristique** | **Libellé Incompatibilité 1** |
| **7036** | **C** | **an..35** | **Caractéristique** | **Libellé Incompatibilité 2** |

#### 7 : Composition ou Substances : CCI – CAV – MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **C** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 7** |
| **Fonction : Identifier les substances entrant dans la composition du produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–SUB : Substances** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| **C240** | **C** |  | **Caractéristique du produit** |  |
| **7037** | **M** | **an..17** | **Identification de la caractéristique** |  |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7036** | **C** | **an..35** | **Caractéristique** | **Libellé substance 1** |
| **7036** | **C** | **an..35** | **Caractéristique** | **Libellé substance 2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAV** | **C** | **1** | **Caractéristiques** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer les données EINECS et CIPAC** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **C889** | **C** |  | **Caractéristiques** |  |
| 7111 | # | an..3 | Valeur Caractéristique en Code |  |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant** | **–ZCA : Code CAS**  **–*ZCI : Code CIPAC***  **–ZEI : Code EINECS**  **–ZIN : Code Index CE** |
| 3055 | # | an..3 | Organisme Responsable de la Liste (Code) |  |
| **7110** | **C** | **an..35** | **Valeur** | **Code CAS**  **EINECS (format : n3-n3-n1)**  **CIPAC (formatn3.n3)**  **Index CE** |
| *7110* | *#* | *an..35* | *Valeur* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer la Concentration de la substance** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–U : Valeur par unité** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **–ZKK : Kilo par kilo**  **–ZKL : Kilo par litre**  **–ZGL : Gramme par litre**  **–ZGK : Gramme par kilo**  **–ZP1 : Pourcentage**  **–…** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur Concentration Substance** |
| **6162** | **C** | **n..18** | **Minimum de la fourchette** | **Minimum Concentration Substance** |
| **6152** | **C** | **n..18** | **Maximum de la fourchette** | **Maximum Concentration Substance** |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### 8 : Risque Stockage : CCI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **r** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 8** |
| **Fonction : Identifier les Matières actives globales du Produit (Composition) et les substances** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–ADD : risque stockage** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| **6155** | **C** | **an..17** | **Attribut de mesure (en code)** | **-Inflammabilité** |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| **C240** | **C** |  | **Caractéristique du produit** |  |
| **7037** | **M** | **an..17** | **Identification de la caractéristique** | **-Combustible** |
| **1131** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de la liste des codes.** |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |

#### 9 : Granulometrie : CCI- MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **r** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15]\* Occurrence 9** |
| **Fonction : Identifier et décrire la granulométrie** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–AEF: granulométrie** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..17 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Granulométrie** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–AEF: granulométrie** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** |  |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### 10 : Réactivité : CCI - MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **r** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15]\* Occurrence 10** |
| **Fonction : Identifier et décrire la réactivité** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–[REA] : réactivité** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..17 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **-AEE : Agro EDI Europe** |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Granulométrie** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–[REA] : réactivité** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| **6155** | **C** | **an..3** | **Attribut de mesure (en code)** | **-MED : méthode de détermination** |
| **6154** | **C** | **an..70** | **Attribut de mesure** | **Libellé méthode** |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** |  |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### 11 : Conductivité éléctrique : CCI - MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **r** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \* Occurrence 11** |
| **Fonction : Identifier et décrire la conductivité électrique** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–[CEL]: conductivité électrique** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..17 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **-AEE : Agro EDI Europe** |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – conductivité électrique** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–[CEL]: conductivité électrique** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | C | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| 6411 | M | an..3 | Qualifiant de l'unité de mesure |  |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### 12 : Valeur neutralisante : CCI - MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CCI** | **r** | **10** | **Identification de la caractéristique ou classe** | **[Groupe 15] \*Occurrence 12** |
| **Fonction : Identifier et décrire la quantité minimale d’azote organique** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7059 | C | an..3 | Classe de propriété (en code) |  |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–[VN]: Valeur neutralisante** |
| 6321 | # | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..17 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | # | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C240 | C |  | Caractéristique du produit |  |
| 7037 | M | an..17 | Identification de la caractéristique |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **-AEE : Agro EDI Europe** |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |
| *7036* | *C* | *an..35* | *Caractéristique* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **1** | **Mesures** | **[Groupe 15]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques – Granulométrie** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–SV : Valeur d'une caractéristique** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–[VN]: Valeur neutralisante** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | C | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| 6411 | M | an..3 | Qualifiant de l'unité de mesure |  |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | # | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### GROUPE 18 [NAD]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 18** | **C** | **2** | **[NAD]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAD** | **M** | **1** | **Nom et adresse** | **[Groupe 18]** |
| **Fonction : Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction leur correspondant, soit par la composite C082 seule et/ou, sous forme non structurée, par la composite C058, ou sous forme structurée, par la composite C080 jusqu'à la donnée 3207.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **3035** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'intervenant** | **SU : Fournisseur (fabricant)**  **DT : Détenteur AMM (Metteur en marché)**  **GP : Code Emballeur** |
| C082 | C |  | Informations détaillées sur l'identification de l'intervenant |  |
| **3039** | **M** | **an..35** | **Identification de l'intervenant** | **Code Fournisseur (SU)**  **Code emballeur (GP)** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **9 : EAN**  **10A : Insee**  **92 : Cas de Fournisseurs étrangers sans ean13** |
| C058 | C |  | Nom et adresse |  |
| 3124 | M | an..35 | Ligne du nom et de l'adresse |  |
| 3124 | \* | an..35 | Ligne du nom et de l'adresse |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l'adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l'adresse* |  |
| *3124* | *\** | *an..35* | *Ligne du nom et de l'adresse* |  |
| **C080** | **C** |  | **Nom de l'intervenant** |  |
| **3036** | **M** | **an..35** | **Nom de l'intervenant** | **Nom du Fournisseur / Détenteur AMM** |
| **3036** | **C** | **an..35** | **Nom de l'intervenant** | **Raison sociale** |
| **3036** | **#** | **an..35** | **Nom de l'intervenant** | **Marque déposée** |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l'intervenant* |  |
| *3036* | *#* | *an..35* | *Nom de l'intervenant* |  |
| *3045* | *#* | *an..3* | *Format du nom de l'intervenant (en code)* |  |
| **C059** | **#** |  | **Rue** | **Adresse structurée** |
| **3042** | **\*** | **an..35** | **Rue et numéro ou boîte postale** | **Adresse structurée** |
| *3042* | *\** | *an..35* | *Rue et numéro ou boîte postale* |  |
| *3042* | *\** | *an..35* | *Rue et numéro ou boîte postale* |  |
| *3042* | *\** | *an..35* | *Rue et numéro ou boîte postale* |  |
| **3164** | **#** | **an..35** | **Nom de la ville** | **Adresse structurée** |
| *3229* | *#* | *an..9* | *Identification de la division territoriale* |  |
| **3251** | **#** | **an..9** | **Code postal** | **Adresse structurée** |
| **3207** | **#** | **an..3** | **Pays (en code)** | **Code pays** |

L’utilisation du code **92 : Cas de Fournisseurs étrangers sans ean13** est déconseillé

#### GROUPE 19 [DGS - QTY - FTX]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 19** | **C** |  | **10** | **[DGS - QTY - FTX]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DGS** | **M** | **1** | **Marchandises dangereuses** | **[Groupe 19] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Identifier Les marchandises dangereuses.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **8273** | **C** | **an..3** | **Réglementation des marchandises dangereuses (en code)** | **–ADR : Agrément européen concernant le transport routier de marchandises dangereuses** |
| C205 | C |  | Code des marchandises dangereuses |  |
| **8351** | **M** | **an..7** | **Identification du code des marchandises dangereuses** | **Classe de danger** |
| **8078** | **C** | **an..7** | **Numéro de la matière dangereuse ou de l'article ou de la page** | **Classification** |
| 8092 | # | an..10 | Numéro de version du code des matières dangereuses |  |
| C234 | C |  | Informations sur les marchandises dangereuses d'après l'ONU |  |
| **7124** | **C** | **n4** | **Numéro ONU des marchandises dangereuses** | **Numéro ONU** |
| 7088 | # | an..8 | Point d'éclair des marchandises dangereuses |  |
| C223 | C |  | Point d'éclair de la marchandise |  |
| **7106** | **C** | **n3** | **Point d'éclair** | **Point d'éclair** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **CEL : en °C** |
| **8339** | **C** | **an..3** | **Groupe d'emballages (en code)** | **I : Grand danger**  **II : Danger moyen**  **III : Danger faible** |
| 8364 | # | an..6 | Numéro ems |  |
| **8410** | **C** | **an..4** | **Mfag (gps)** | **Quantité limitée (Code correspondant à la quantité limitée figurant dans l’ADR pour les dispenses)** |
| **8126** | **C** | **an..10** | **Numéro de carte trem** | **Numéro de consigne de sécurité** |
| C235 | C |  | Identification du danger |  |
| **8158** | **C** | **an..4** | **Numéro d'identification du danger (partie supérieure)** | **N° Identification du danger** |
| 8186 | # | an4 | Numéro d'identification de la substance (partie inférieure) |  |
| **C236** | **C** |  | **Etiquette de marchandises dangereuses** |  |
| **8246** | **C** | **an..4** | **Marques sur l'étiquette des marchandises dangereuses** | **Etiquette de danger 1** |
| **8246** | **C** | **an..4** | **Marques sur l'étiquette des marchandises dangereuses** | **Etiquette de danger 2** |
| **8246** | **C** | **an..4** | **Marques sur l'étiquette des marchandises dangereuses** | **Etiquette de danger 3** |
| **8255** | **C** | **an..3** | **Instruction d'emballage (en code)** | **Unité de la Quantité Limitée** |
| **8325** | **C** | **an..3** | **Catégorie de moyen de transport (en code)** | **Catégorie de Transport liste**  **10 : Train**  **20 : Fluvial**  **30 : Camion** |
| **8211** | **C** | **an..3** | **Autorisation de transport (en code)** | **Code Tunnel (de A à E)** |

Notes :

5 modèles d’étiquettes portant une référence peuvent se retrouver sur le produit « dangereux » et être identifiés au moyen d’un numéro. On reportera les différentes références en premier lieu dans les données 8246 (3 itérations) puis dans les données 8158.

**Dans le groupe DGS, qualifiant ADR,**  Agrément pour le transport complet, on a les données

**Classe de danger** ,

**Classification**

**N° ONU,**

**Point éclair,**

**Groupe d’emballage,**

**N° Consigne de sécurité**

**Marquage sur étiquette**

**Catégorie de Transport**

**Libellé texte réglementaire**

**Phrase de risque**

**Phrase spéciale**

**Pour un transport routier**

Catégorie de

Transport

N° consigne de

Sécurité

Classification

Pt Eclair   
rubrique 9

*Classe ADR rubrique 14*

DGS + ADR+ **3 :1+ 1105 + 50 : CEL + III + + 654+ + 3 + + 20’**

Etiquette de danger – Rubrique 14  
Etiquette RID (ADR)

Groupe d’emballage

N° ONU rubrique 14 ADR

QTY+33 : 1000 : LTR’ dispensé de marquage si la quantité est inférieure à 1000 litres.

FTX + REG +++ MATIERE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT’ Phrase réglementaire

FTX + SAF + + + Codes des Phrases de risque ‘

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Texte en format libre** | **[Groupe 19] \*– Occurrence 1** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Phrase de Risque** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **–SAF: Informations complémentaire** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Conseil de prudence (P)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Conseil de prudence 1** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Conseil de prudence 2** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Conseil de prudence 3** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Phrase de risque micro organisme** |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Texte en format libre** | **[Groupe 19] \*– Occurrence 2** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Phrase Spéciale** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **–SIN: Informations spéciales** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Phrases de risques ( H)** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mentions de Danger 1** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mentions de Danger 2** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Pictogramme de Danger** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mention Avertissement** |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **1** | **Texte en format libre** | **[Groupe 20] \*– Occurrence 3** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Données Règlementaires** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **-SUR : Données réglementaires** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Donnée Règlementaire 1** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Donnée Règlementaire 2** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Donnée Règlementaire 3** |
| 4440 | C | an..70 | Texte en format libre |  |
| 4440 | C | an..70 | Texte en format libre |  |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **C** | **1** | **Texte en format libre** | **[Groupe 20] \*– Occurrence 4** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Caractéristiques Physiques** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **-ADH : Caractéristiques physiques** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Caractéristique Physique 1** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Caractéristique Physique 2** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Caractéristique Physique 3** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Caractéristique Physique 4** |
| 4440 | C | an..70 | Texte en format libre |  |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **C** | **1** | **Texte en format libre** | **[Groupe 20] \*– Occurrence 5** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Nom Technique (Matière Active)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **-AAD : Nom technique** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Nom Technique1** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Nom Technique2** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Nom Technique3** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Nom Technique4** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

Notes :

Il y a un segment FTX+AAD par Nom technique de la matière active

FTX+AAD+++METRIBUZINE:PROSULFOCARBE'

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **1** | **Texte en format libre** | **[Groupe 20] \*– Occurrence 6** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Catégorie danger** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **–ABY: Catégorie de danger** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Catégorie Danger 1** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Catégorie Danger 2** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Catégorie Danger 3** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Texte en format libre** | **[Groupe 19] \*– Occurrence 7** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Mention** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **–AAC : informations** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mention 1 «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.»** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mention 2 «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire »** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mention 3 «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire »** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mention 4 «Faible teneur en chlore» ou équivalent** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Mention 5 «faible teneur en cadmium» ou équivalent et/ou pictogramm »** |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Texte en format libre** | **[Groupe 19] \*– Occurrence 8** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : Instructions** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **–DOC : Instructions de documentation** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Instructions relatives à l’utilisation prévue** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Instructions garantissant que l’utilisation prévue du fertilisant UE n’entraîne pas de dépassement de ces limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Méthode(s) d’application** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Consignes utiles** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTX** | **R** | **5** | **Texte en format libre** | **[Groupe 19] \*– Occurrence 9** |
| **Fonction : Donner des informations en clair ou en code : informations produit** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4451** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet du texte** | **–PRD : informations produit** |
| 4453 | C | an..3 | Fonction du texte (en code) |  |
| C107 | # |  | Référence a un texte |  |
| 4441 | \* | an..3 | Texte en format libre (en code) |  |
| 1131 | \* | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | \* | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| C108 | C |  | Texte en clair |  |
| **4440** | **M** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Effet allégué sur chaque végétal-cible** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Période de fonctionnalité** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** | **Informations relatives aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement** |
| **4440** | **C** | **an..70** | **Texte en format libre** |  |
| 3453 | C | an..3 | Langue (en code) |  |

#### GROUPE 20 [PAC – MEA]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 20** | **C** | **5** | **[PAC – MEA]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAC** | **M** | **1** | **Colis** | **[Groupe 20]** |
| **Fonction : Décrire le nombre et le type des colis ou unités physiques.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 7224 | # | n..8 | Nombre de colis |  |
| C531 | C |  | Informations détaillées sur le conditionnement |  |
| **7075** | **C** | **an..3** | **Niveau du conditionnement (en code)** | **–3 : Extérieur (emballage)** |
| **7233** | **C** | **an..3** | **Informations liées au conditionnement (en code)** | **–O : Agréé UN**  **−N : Non agréé** |
| **7073** | **C** | **an..3** | **Clauses et conditions du conditionnement (en code)** | **–3 : Emballage consigné** |
| C202 | C |  | Type d'emballage |  |
| **7065** | **C** | **an..17** | **Identification du type des emballages** | **Cf. Type d’emballage.** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes |  |
| 7064 | # | an..35 | Type des emballages |  |
| C402 | C |  | Identification du type d'emballage |  |
| **7077** | **M** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code** |
| **7064** | **M** | **an..35** | **Type des emballages** | **Cf. Code Emballage** |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** | **−EMB : code composition de l’emballage** |
| *7064* | *#* | *an..35* | *Type des emballages* |  |
| *7143* | *#* | *an..3* | *Type de numéro d'article (en code)* |  |
| *C532* | * *#* |  | *Informations détaillées sur l'emballage à retourner* |  |
| *8395* | *#* | *an..3* | *Responsabilité du paiement des frais de retour du colis (en code)* |  |
| *8393* | *#* | *an..3* | *Contenu de l'emballage à retourner (en code)* |  |

La donnée 7064 sert à indiquer le code des matériaux composant l’emballage (PAT, PET…)

Composition de l’emballage extérieur : PAC + + 3 : 50 + + C : code de l’emballage : EMB’

* Pour les palettes : C531.7075 = 4 et C202.7065 = Code EAN Palette

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **7075** | **7233** | **7073** | **7065** | **7077** | **7064** | **7143** |
| Code Emballage (X) | 3 |  |  |  | C | X | EMB |
| Type de Marquage (P)  - Avec Type d’UL | 2 | X |  |  |  |  |  |

PAC++2 **=** Utilisé pour les Types d’UL PAC++2+10' = Carton PAC++2+03’ = Palette

**PAC++3 = Utilisé pour les emballages UC PAC++3+PEHDS' PAC++3+OTHER+C:3H2:EMB'**

PAC++4 **=** Code Palette PAC++4+Code Palette’

**Types d’UL :**

- "00" : Colis de détail / "01" : Roll box / **"03" : palette /**  "06" : couche palette /  **"10" : carton /** "11" : fardeau

- "12" : UL d'1 seule unité de base

**Type Emballage :**

OTHER / PLAS / PEHDS / PEHDC / PAP / PEHDF / PAPLAS / ND / CAR ….

**Code Emballage** : 3H2 / 4G / …( source des codes ?!)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **15** | **Mesures** | **[Groupe 21]\*Occurrence 1** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques, dont les tolérances concernant la dimension, les poids et les dénombrements.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–AAE : Dimensions physiques  (produit commandé)** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **−DP : Contenance de l’UC** |
| *6321* | *#* | *an..3* | *Appréciation de la mesure (en code)* |  |
| *6155* | *#* | *an..3* | *Attribut de mesure (en code)* |  |
| *6154* | *#* | *an..70* | *Attribut de mesure* |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **–KGM : Kilogramme**  **–LTR : Litre** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** |  |
| *6162* | *#* | *n..18* | *Minimum de la fourchette* |  |
| *6152* | *#* | *n..18* | *Maximum de la fourchette* |  |
| 6432 | C | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| *7383* | *#* | *an..3* | *Indicateur de surface ou de niveau (en code)* |  |

Dans le cas de pack avec des produits liquides et solides, la contenance s’exprimera en Kg (poids)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **15** | **Mesures** | **[Groupe 21]\*Occurrence 2** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques, dont les tolérances concernant la dimension, les poids et les dénombrements.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d’application de la mesure** | **–PD : Mesures** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–AAF : Poids de l’emballage seul**  **–ABR : Poids des accessoires** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | C | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l’unité de mesure** | **Cf. Unité de mesure** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | C | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | C | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

#### DESCRIPTION PARTIE UNITE LOGISTIQUE

Si UC = 1 UL avec 1 GTIN 14

##### GROUPE 9 [LIN - PIA - DTM - MEA - HAN -]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 9** | **M** | **999** | **[LIN - PIA - DTM - MEA - HAN -]** |

##### LIN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIN** | **M** | **1** | **Ligne article** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Identifier une ligne article et sa configuration.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **1082** | **C** | **n..6** | **Numéro de l'article** | **N° de Ligne** |
| **1229** | **C** | **an..3** | **Demande d'action ou de notification (en code)** |  |
| C212 | C |  | Numéro d'identification de l'article | **DUN14 du Produit /UL**  **–EN : Association internationale de numérotation des articles (EAN) 13n**  **–DUN : Association internationale de numérotation des articles (EAN) 14n** |
| **7140** | **C** | **an..35** | **Numéro d'article** |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |
| *C829* | *#* |  | *Informations sur une ligne secondaire* |  |
| *5495* | *\** | *an..3* | *Indicateur de la ligne article secondaire (en code)* |  |
| *1082* | *\** | *n..6* | *Numéro de l'article* |  |
| *1222* | *#* | *n..2* | *Niveau de configuration* |  |
| *7083* | *#* | *an..3* | *Configuration (en code)* |  |

**Attention :**

Chaque déclinaison logistique est un produit.

**Quand on renvoie une modification, on renvoie tout le message.**

**S’il y a une modification dans l'UL, il faut renvoyer le détail UL+UC.**

**Ce Segment est Obligatoire même s’il n’y a pas de code EAN**

##### PIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIA** | **C** | **10** | **Identification complémentaire du produit** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer des codes complémentaires d'identification ou de remplacement d'un article.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4347** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la fonction de l'identification du produit** | **5 : Identification complémentaire** |
| C212 | M |  | Numéro d'identification de l'article |  |
| **7140** | **C** | **an..35** | **Numéro d'article** |  |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** | **SA : Numéro d'article du fournisseur**  **IC : Code Produit interne émetteur** |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d'identification de l'article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d'article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d'article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d'identification de l'article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d'article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d'article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d'identification de l'article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d'article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d'article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| *C212* | *#* |  | *Numéro d'identification de l'article* |  |
| *7140* | *\** | *an..35* | *Numéro d'article* |  |
| *7143* | *\** | *an..3* | *Type de numéro d'article (en code)* |  |
| *1131* | *\** | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *\** | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **4347** | **7140** | **7143** |
| Référence Produit chez le Fournisseur | 5 | X | SA |
| Code Produit chez l’Emetteur | 5 | X | IC |

##### MEA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEA** | **C** | **10** | **Mesures** | **[Groupe 9]** |
| **Fonction : Indiquer des mesures physiques, dont les tolérances concernant la dimension, les poids et les dénombrements.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **6311** | **M** | **an..3** | **Qualifiant du domaine d'application de la mesure** | **–PD : Mesures**  ***–SO : Stockage*** |
| C502 | C |  | Informations détaillées sur la mesure |  |
| **6313** | **C** | **an..3** | **Type de mesure (en code)** | **–AAA : Poids net unitaire**  **–AAB : Poids brut unitaire**  **–ABJ : Volume**  **–HT : Hauteur**  **–LN : Longueur**  **–WD : Largeur** |
| 6321 | C | an..3 | Appréciation de la mesure (en code) |  |
| 6155 | C | an..3 | Attribut de mesure (en code) |  |
| 6154 | C | an..70 | Attribut de mesure |  |
| C174 | C |  | Valeur ou fourchette |  |
| **6411** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **Cf. Unité de mesures** |
| **6314** | **C** | **n..18** | **Valeur de la mesure** | **Valeur** |
| 6162 | C | n..18 | Minimum de la fourchette |  |
| 6152 | C | n..18 | Maximum de la fourchette |  |
| 6432 | C | n..2 | Chiffres significatifs |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

**NOTES**: Tableau récapitulatif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Données** | **Rubriques MEA** | | | |
| **6311** | **6313** | **6411** | **6314** |
| Poids Net + Unité mesure | PD | AAA | U | X |
| Poids Brut + Unité mesure | PD | AAB | U | X |
| Hauteur + Unité | PD | HT | U | X |
| Largeur + Unité | PD | WD | U | X |
| Longueur + Unité | PD | LN | U | X |

##### HAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAN** | **R** | **1** | **Instructions de manutention** | **[Groupe 9] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Logistique – Palette Agrée UN.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C524 | C |  | Instructions de manutention |  |
| **4079** | **C** | **an..3** | **Instructions de manutention (en code)** | **UAU: Palette Agree** |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes (en code)* |  |
| **4078** | **C** | **an..70** | **Instructions de manutention** | **Oui - Non** |
| C218 | C |  | Matières dangereuses |  |
| 7419 | C | an..4 | Code d’identification de la classe des matières dangereuses |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAN** | **R** | **1** | **Instructions de manutention** | **[Groupe 9] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Logistique – Palette Consignée.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C524 | C |  | Instructions de manutention |  |
| **4079** | **C** | **an..3** | **Instructions de manutention (en code)** | **UCU: Palette Consignée** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **4078** | **C** | **an..70** | **Instructions de manutention** | **Oui - Non** |
| C218 | C |  | Matières dangereuses |  |
| 7419 | C | an..4 | Code d’identification de la classe des matières dangereuses |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAN** | **R** | **1** | **Instructions de manutention** | **[Groupe 9] \* Occurrence 3** |
| **Fonction : Logistique – Haut / Bas Obligatoire.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C524 | C |  | Instructions de manutention |  |
| **4079** | **C** | **an..3** | **Instructions de manutention (en code)** | **HBI : Haut / Bas obligatoire** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **4078** | **C** | **an..70** | **Instructions de manutention** | **Oui - Non** |
| C218 | C |  | Matières dangereuses |  |
| 7419 | C | an..4 | Code d’identification de la classe des matières dangereuses |  |
| 1131 | C | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instruction** | **4079** | **4078** |
| - Palette Agréée UN | UAU | O/N |
| - Palette Consignée | UCU | O/N |
| - Haut – Bas Imposé | HBI | O/N |
| *- Palette Gerbable en Stock* | *GES* | *O/N* |
| *- Palette Gerbable en Transport* | *GET* | *O/N* |

##### GROUPE 10 [IMD]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 10** | **C** | **10** | **[IMD]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 1** |
| **Fonction : Décrire un article – UC ou UL** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **–C : Code (tiré de la liste des codes du secteur industriel)** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **- TPE (Produit UC/UL) )** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| **7009** | **C** | **an..17** | **Identification de la description de l'article (en code)** | **Type de produit :**  **–DU : Unité Logistique (EAN)** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| **3055** | **C** | **an..3** | **Organisme responsable de la liste de codes (en code)** | **-65 : Constante** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMD** | **M** | **1** | **Description de l'article** | **[Groupe 10] \* Occurrence 2** |
| **Fonction : Décrire un article – Libellé Court (Standard)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7077** | **C** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | **E : Libellé** |
| **7081** | **C** | **an..3** | **Caractéristique de l'article (en code)** | **- ANM : Libellé** |
| C273 | C |  | Description de l'article |  |
| 7009 | C | an..17 | Identification de la description de l'article (en code) |  |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |
| **7008** | **C** | **an..35** | **Description de l'article** | **Libellé Court** |
| 7008 | C | an..35 | Description de l'article |  |
| 3453 | # | an..3 | Langue (en code) |  |
| 7383 | # | an..3 | Indicateur de surface ou de niveau (en code) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instruction** | **7077** | **7081** | **7009** | **3055** | **7008** |
| Type d’Article | C | TPE | X | 65 |  |
| Libellé Article | E | ANM |  |  | X |

##### GROUPE 13 [QTY]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 13** | **C** |  | **10** | **[QTY]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **M** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13]\*Occurrence 1** |
| **Fonction : Indiquer une quantité = Nb d’UC dans l’UL** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C186 | M |  | Informations détaillées sur la quantité |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **–52 : Nombre d’UC dans l’UL** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| 6411 | C | an..3 | Qualifiant de l'unité de base |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **M** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 13]\*Occurrence 2** |
| **Fonction : Nombre de Couches dans la Palette** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C186 | M |  | Informations détaillées sur la quantité |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **–NCP : Nombre de couches** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| 6411 | C | an..3 | Qualifiant de l'unité de base |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instruction** | **6063** | **6060** | **6411** |
| Nombre d’UC dans l’UL | 52 | X |  |
| Nombre de Couches Palette | NCP | X |  |

##### GROUPE 20 [PAC – MEA]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 20** | **C** | **5** | **[PAC – MEA]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAC** | **M** | **1** | **Colis** | **[Groupe 20]** |
| **Fonction : Décrire le nombre et le type des colis ou unités physiques.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| *7224* | *#* | *n..8* | *Nombre de colis* |  |
| **C531** | **C** |  | **Informations détaillées sur le conditionnement** |  |
| **7075** | **C** | **an..3** | **Niveau du conditionnement (en code)** | –3 : Extérieur (emballage)  **- 2 : Type d’UL**  **- 4 : Code Palette** |
| **7233** | **C** | **an..3** | **Informations liées au conditionnement (en code)** | **–O : Agréé UN / −N : Non agréé** |
| **7073** | **C** | **an..3** | **Clauses et conditions du conditionnement (en code)** | **–3 : Emballage consigné** |
| **C202** | **C** |  | **Type d'emballage** |  |
| **7065** | **C** | **an..17** | **Identification du type des emballages** | **Cf. Type d’emballage**. |
| *1131* | *#* | *an..3* | *Qualifiant de la liste des codes.* |  |
| *3055* | *#* | *an..3* | *Organisme responsable de la liste de codes* |  |
| *7064* | *#* | *an..35* | *Type des emballages* |  |
| **C402** | **C** |  | **Identification du type d'emballage** |  |
| **7077** | **M** | **an..3** | **Type de description de l'article (en code)** | *–C : Code* |
| **7064** | **M** | **an..35** | **Type des emballages** | *Cf. Code Emballage* |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** | *−EMB : code composition de l’emballage* |
| *7064* | *#* | *an..35* | *Type des emballages* |  |
| *7143* | *#* | *an..3* | *Type de numéro d'article (en code)* |  |
| *C532* | * *#* |  | *Informations détaillées sur l'emballage à retourner* |  |
| *8395* | *#* | *an..3* | *Responsabilité du paiement des frais de retour du colis (en code)* |  |
| *8393* | *#* | *an..3* | *Contenu de l'emballage à retourner (en code)* |  |

La donnée 7064 sert à indiquer le code des matériaux composant l’emballage (PAT, PET…)

Composition de l’emballage extérieur : PAC + + 3 : 50 + + C : code de l’emballage : EMB’

* Pour les palettes : C531.7075 = 4 et C202.7065 = Code EAN Palette

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **7075** | **7233** | **7073** | **7065** | **7077** | **7064** | **7143** |
| Code Emballage (X) | 3 |  |  | X | C | X | EMB |
| **Type de Marquage (P)**  **- Avec Type d’UL** | **2** | **X** |  | **X** |  |  |  |

**PAC++2 = Utilisé pour les Types d’UL PAC++2+10' = Carton PAC++2+03’ = Palette**

PAC++3 = Utilisé pour les emballages UC PAC++3+PEHDS' PAC++3+OTHER+C:3H2:EMB'

**PAC++4 = Code Palette PAC++4+Code Palette’**

**Types d’UL :**

- "00" : Colis de détail / "01" : Roll box / **"03" : palette /**  "06" : couche palette /  **"10" : carton /** "11" : fardeau

- "12" : UL d'1 seule unité de base

##### Traçabilité UL : GROUPE 23 [HYN – PIA – QTY]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GROUPE 23** | **C** | **999** | **[HYN - PIA - QTY]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HYN** | **M** | **1** | **Information de Hiérarchie (Unités Inférieures)** | **[Groupe 23]** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **7173** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de l'objet dans la hiérarchie** | **-P : Hiérarchie** |
| **7171** | **M** | **an..3** | **Niveau de hiérarchie** | **-C : Hiérarchie** |
| 1229 | # | an..3 | Demande d'action ou de notification (en code) |  |
| C212 | M |  | Numéro d'identification de l'article |  |
| **7140** | **M** | **an..35** | **Numéro d'article** | **Code EAN de l’UL inférieure** |
| **7143** | **M** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** | **–EN : code EAN** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | # | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIA** | **C** | **2** | **Identification complémentaire du produit** | **[Groupe 23]** |
| **Fonction : Indiquer le code de l’Unité Inférieure chez le Fournisseur.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| **4347** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la fonction de l'identification du produit** | **–1 : Identification complémentaire**  **–5 : Identification Produit**  **–7A : EAN 13 UC pour l’UL** |
| C212 | M |  | Numéro d'identification de l'article |  |
| **7140** | **C** | **an..35** | **Numéro d'article** | **Code UL Inférieure ou Code UC** |
| **7143** | **C** | **an..3** | **Type de numéro d'article (en code)** | **–SA : Identification du produit chez le Fournisseur**  **- EN : Pour UC** |
| 1131 | # | an..3 | Qualifiant de la liste des codes. |  |
| 3055 | C | an..3 | Organisme responsable de la liste de codes (en code) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Données PIA** | **Rubriques PIA** | | |
| **4347** | **7140** | **7143** |
| Référence Fournisseur de l’UL Inférieure | 1 | X | SA |
| Ean13 de l’UC si UL | 7A | X | EN |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **C** | **1** | **Quantité** | **[Groupe 23]** |
| **Fonction : Indiquer le Nombre d’UL inférieures** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| C186 | M |  | Informations détaillées sur la quantité |  |
| **6063** | **M** | **an..3** | **Qualifiant de la quantité** | **17 : Nombre d’unités** |
| **6060** | **M** | **n..15** | **Quantité** | **Quantité** |
| **6411** | **C** | **an..3** | **Qualifiant de l'unité de mesure** | **-NAR : Nombre d’unité** |

##### UNT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNT** | **M** | **1** | **Fin de message** |  |
| **Fonction : Terminer et vérifier l'achèvement d'un message.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 0074 | M | n..6 | Nombre de segments dans le message |  |
| 0062 | M | an..14 | Numéro de référence du message |  |

##### UNZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNZ** | **M** | **1** | **Fin d'interchange** |  |
| **Fonction : Terminer et vérifier l'achèvement d'un interchange.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Donnée** | **Statut** | **Format** | **Libellé** | **Contenu/Commentaires** |
| 0036 | M | n..6 | Compteur de contrôle d'interchange |  |
| 0020 | M | an..14 | Référence de contrôle de l'interchange |  |

# ANNEXES

## Type d’emballage

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| AE | Aérosol |
| APE | Conditionné dans l'aluminium |
| AT | Pulvérisateur |
| BA | Tonneau, fût |
| BC | Caisse ou casier à bouteilles |
| BE | Ballot, paquet |
| BG | Sac |
| BGE | Gros sac, dimensions pour palette |
| BJ | Seau |
| BL | Balle, comprimée |
| BME | Blister |
| BN | Balle, non comprimée |
| BO | Bouteille cylindrique non protégée |
| BR | Barre |
| BS | Bouteille, non protégée, bulbe |
| BU | Barrique, futaille |
| BX | Boîte |
| CA | Boîte métallique rectangulaire |
| CBL | Container type bouteille |
| CCE | Support carton |
| CHC | Camion ou remorque avec pente |
| CR | Caisse à claire-voie |
| CS | Caisse |
| CT | Carton |
| CU | Gobelet |
| CWH | Boite avec poignée et gouttière |
| CX | Boîte métallique, cylindrique |
| DPE | Emballage de présentation |
| DR | Fût métallique, baril |
| FP | Enveloppage sous pellicule |
| FPE | Enveloppage sous feuille métallique |
| HR | Panier |
| ICA | Caisse isotherme |
| JC | Jerrican rectangulaire |
| JG | Cruche |
| JR | Réservoir |
| JT | Sac en toile de jute |
| JY | Jerrican cylindrique |
| LG | Grume |
| PC | Colis (paquet) |
| PK | Colis (emballage) |
| PPE | Sac polypropylène |
| PU | Plateau |
| RO | Rouleau |
| SA | Sac en jute |
| SH | Sachet |
| SL | Feuille de glissement (maculature) |
| STE | Ensemble |
| STL | Bâton |
| SW | Emballage rétractable |
| TAE | Tablette |
| TB | Cuve |
| THE | Emballage triple |
| TRE | Chariot |
| TTE | Tube, vertical |
| TU | Tube |
| TWE | Emballage double |
| TY | Réservoir, cylindrique |
| VP | Emballé sous vide |

## Table des Unités

Table de références :

ONU/ Recommandation N° 20 : Codes des unités de mesures utilisées dans le commerce international

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| MLT | Millilitre |
| CLT | Centilitre |
| DLT | Décilitre |
| LTR | Litre |
| DOS (AEE) | Dose |
| HLT | Hectolitre |
| MAL | Mégalitre |
| GJ | Gramme par millilitre |
| ZGJ | Gramme par litre |
| GAO | Gramme Acidité oléique |
| MEQ | Milliéquivalent |
| SEC | Seconde |
| MIN | Minute |
| HUR | Heure |
| DAY | Jour |
| WEE | Semaine |
| DAD | Dix Jours |
| MON | Mois |
| QAN | Trimestre |
| SAN | Semestre |
| ANN | Année |
| DEC | Décennie |
| NAR | Nombre d’article |
| NBB | Nombre Bobine |
| PCE | Pièce |
| NMB | Nombre |
| DZN | La Douzaine |
| SCO | La Vingtaine |
| CEN | Le Cent |
| MIL | Le Mille |
| MIO | Le Million |
| MLD | le Milliard |
| BIL | Le Billion (10 /12) |
| TRL | Le Trillion (12/18) |
| EA | Unité Financière |
| NPR | Nombre de paire |
| GRM | Gramme |
| KGM | Kilogramme |
| DTN | Quintal |
| TNE | Tonne |
| MTK | Mètre carré |
| MTQ | Mètre cube |
| HAR | Hectare |
| MMT | Millimètre |
| CMT | Centimètre |
| DMT | Décimètre |
| MTR | Mètre |
| KMT | Kilomètre |
| MGV | -Millier de grains viables |
| CEL | Température en °C |
| PCD | Pourcentage |
| NEW | Newton |
| A94 | Gramme par mol |

## Identification du moyen de transport

|  |  |
| --- | --- |
| Code | Libellé |
| A11 | Péniche 250 T |
| A12 | Péniche 300 T |
| A13 | Péniche 1200 T |
| A14E | Bateau |
| A15E | Caboteur |
| A21 | Train Complet |
| A22 | Rapilège (1/2 Rame) |
| A23 | Wagon isolé |
| A24 | Rame |
| A31 | Camion Pulsé |
| A32 | Camion Vrac Benne |
| A33 | Camion Remorque |
| A34 | Camion Tapis |
| A35 | Camion Epandeur |
| A37 | Camion Court (9 m de dégagement) |
| A38 | Camion Trappe / Sauterelle |
| A39 | Camion Citerne |
| A40 | Camion Hayon |
| A41 | Camion Transpalette / Grue / Chariot |
| A50 | Camion Totliner / Logé |
| A51 | Camion Vis |
| A52 | Camion Mixte |

## Annexe : Codes EAN 13 génériques

|  |  |
| --- | --- |
| **Code EAN 13** | **Libellés** |
| 3001000001001 | Transport |
| 3001000001018 | Agios |
| 3001000001025 | Remise globale incluse dans facture/avoir |
| 3001000001032 | Remise globale sur avoir joint à la facture |
| 3001000001049 | Remise globale différée |
| 3001000001056 | Emballage |
| 3001000001063 | Etiquetage |
| 3001000001070 | Escompte financier |
| 3001000001087 | Frais de publicité |
| 3001000001094 | Prestations diverses |
| 3001000001100 | Frais de facturation |
| 3001000001117 | Concession de linéaire (Rack jobbing) |
| 3001000002282 | Eco Emballage |
| 3001000002459 | Taxe DEEE |
| 3592000000014 | Pénalités de retard |
| 3592000000021 | ECO APE |
| 3592000000038 | CVO Semences certifiées |

## Codification UNIFA

Voir document pdf : Codification-engrais.pdf

* **Guide de codification des Fertilisants (Juin 1999)**

Au total 86 codes de deux lettres, dont

* + - 19 pour l’azote
    - 16 pour P2O5
    - 5 pour K2O
    - 29 pour les éléments secondaires et les oligo-éléments
    - 8 pour les autres éléments de marquage
    - 9 pour les amendements-engrais

**Exemple d’application**

* Pour un engrais NPK 14-10-22 dont les caractéristiques sont les suivantes
  + 14 % d'azote (N) total dont
    - 6,2 nitrique
    - 7,8 ammoniacal
  + 10 % d'anhydride phosphorique (P205)
    - soluble dans le citrate d'ammonium neutre
    - dont 9,5 % soluble dans l'eau
  + 22 % d'oxyde de potassium (K20) soluble dans l'eau
    - Pauvre en chlore
  + 20 % d'anhydride sulfurique (SO3) total dont 19 soluble dans l'eau
* Code produit figurant la catalogue du producteur
  + 3 30482 183365 X
* Codification des caractéristiques figurant sur les documents d’accompagnement et des factures :
  + 14NT(6,2NN 7,8NA)/10PC(9,5PE)/22KE/KC/20ST(19SE)

## Phrases P Et H

Voir support : Phrases H&P.xls

## Dénomination du type